**Kanal za usisni zrak ZEK 45 F**

Kanal za usisni zrak za ugradnju elementa za usisni zrak ZE 45 F u šuplje profile kao što su plastični prozori itd.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZEK 45 F |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 365 mm |
| Visina: | 18 mm |
| Dubina: | 94 mm |
| Širina s pakovanjem: | 365 mm |
| Visina s pakovanjem: | 20 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520504 |
| Broj artikla: | 0152.0050 |

Proizvođač: MAICO

ZEK 45 F Kanal za usisni zrak