**Fleksibilna spojnica ELA 31 Ex**

Fleksibilne spojnice za spajanje ventilacijskih kanala uz prigušivanje buke i vibracija.

S prirubnicama na strani ventilatora.

S utičnim nastavcima na strani cijevi.

ELA ..: Od plastike.

ELA .. Ex: Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELA 31 Ex |
| Materijal prirubnice: | Čelik, pocinčan |
| Materijal obujmice: | Plastika, antistatična |
| Težina: | 2,15 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,2 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 315 mm |
| Širina: | 380 mm |
| Visina: | 380 mm |
| Dubina: | 220 mm |
| Širina s pakovanjem: | 381 mm |
| Visina s pakovanjem: | 381 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 221 mm |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922858 |
| Broj artikla: | 0092.0285 |

Proizvođač: MAICO

ELA 31 Ex Fleksibilna spojnica