**Fleksibilna spojnica ELA 35 Ex**

Fleksibilne spojnice za spajanje ventilacijskih kanala uz prigušivanje buke i vibracija.

S prirubnicama na strani ventilatora.

S utičnim nastavcima na strani cijevi.

ELA ..: Od plastike.

ELA .. Ex: Od antistatičkog materijala za primjenu u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELA 35 Ex |
| Materijal prirubnice: | Čelik, pocinčan |
| Materijal obujmice: | Plastika, antistatična |
| Težina: | 2,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,61 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 350 mm |
| Širina: | 420 mm |
| Visina: | 420 mm |
| Dubina: | 220 mm |
| Širina s pakovanjem: | 420 mm |
| Visina s pakovanjem: | 420 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 220 mm |
| Model za eksplozivna područja: | antistatična |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922773 |
| Broj artikla: | 0092.0277 |

Proizvođač: MAICO

ELA 35 Ex Fleksibilna spojnica