**Fleksibilna spojnica ELP 25**

Fleksibilna spojnica za montažu kanalnih ventilatora s konstrukcijskim prijenosom buke.

S pravokutnim prirubničkim priključnim okvirom od pocinčanog čelika.

Montaža na strani usisa i tlaka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ELP 25 |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal: | Plastika |
| Težina: | 2,2 kg |
| Težina s pakovanjem: | 2,475 kg |
| Veličina kanala: | 500 mm x 300 mm |
| Širina: | 540 mm |
| Visina: | 340 mm |
| Dubina: | 150 mm |
| Širina s pakovanjem: | 580 mm |
| Visina s pakovanjem: | 365 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921264 |
| Broj artikla: | 0092.0126 |

Proizvođač: MAICO

ELP 25 Fleksibilna spojnica