**Postolje za montažu FU 40**

Postolja za montažu za montažu ventilatora EZL/DZL i EZR/DZR na zidove, stropove ili nosače.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FU 40 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,61 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,27 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 400 mm |
| Širina: | 350 mm |
| Visina: | 108 mm |
| Dubina: | 40 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 108 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360735 |
| Broj artikla: | 0036.0073 |

Proizvođač: MAICO

FU 40 Postolje za montažu