**Postolje za montažu FUR 16S/20/25**

Postolja za montažu za montažu ventilatora ERR na zidove, stropove ili nosače.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | FUR 16S/20/25 |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,47 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,49 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Širina: | 395 mm |
| Visina: | 83 mm |
| Dubina: | 80 mm |
| Širina s pakovanjem: | 220 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 90 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Broj artikla: | 0036.0088 |

Proizvođač: MAICO

FUR 16S/20/25 Postolje za montažu