**Prigušivač vibracija GP 20**

Četiri prigušivača vibracija za pričvršćivanje ventilatora uz prigušivanje vibracija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GP 20 |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,41 kg |
| Širina: | 90 mm |
| Visina: | 29 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 170 mm |
| Visina s pakovanjem: | 40 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 4 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921523 |
| Broj artikla: | 0092.0152 |

Proizvođač: MAICO

GP 20 Prigušivač vibracija