**Pokrovni okvir ER-AR**

Pokrovni okvir za sva ER-UP... kućišta.

Prekriva fugu između podžbuknog kućišta i zidnih pločica.

Sprječava neestetski procjep oko podžbuknog kućišta.

Isporuka:

Pokrovni okvir

Pričvrsni vijak

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER-AR |
| Ugradnja: | iznutra |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Težina: | 0,21 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,22 kg |
| Širina: | 280 mm |
| Visina: | 280 mm |
| Dubina: | 50 mm |
| Širina s pakovanjem: | 281 mm |
| Visina s pakovanjem: | 281 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 51 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799598992 |
| Broj artikla: | 0059.0899 |

Proizvođač: MAICO

ER-AR Pokrovni okvir