**Tlačni cjevovod Centro-PP**

Može se upotrijebiti s MAICO središnjim ventilacijskim sustavom Centro.

Podtlačni cjevovod za spajanje mjernog štapa s tlačnim spremnikom.

Jednostavni utični spoj bez obujmica.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | Centro-PP |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | plava |
| Težina: | 0,17 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Unutrašnji promjer: | 6 mm |
| Vanjski promjer: | 8 mm |
| Duljina: | 5 m |
| Širina: | 5.000 mm |
| Visina: | 8 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 300 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 15 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799924876 |
| Broj artikla: | 0092.0487 |

Proizvođač: MAICO

Centro-PP Tlačni cjevovod