**Zračni filtar, zamjena WSF 250**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 250.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSF 250 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,49 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,68 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Širina: | 485 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 48 mm |
| Širina s pakovanjem: | 495 mm |
| Visina s pakovanjem: | 195 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 komplet (3 komada) |
| Prikladno za proizvode: | WS 250 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938903 |
| Broj artikla: | 0093.0890 |

Proizvođač: MAICO

WSF 250 Zračni filtar, zamjena