**Zračni filtar, zamjena WSG 250**

Zamjenski zračni filtar za središnji ventilacijski uređaj WS 250.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WSG 250 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,07 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Širina: | 480 mm |
| Visina: | 175 mm |
| Dubina: | 18 mm |
| Širina s pakovanjem: | 350 mm |
| Visina s pakovanjem: | 45 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WS 250 |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938910 |
| Broj artikla: | 0093.0891 |

Proizvođač: MAICO

WSG 250 Zračni filtar, zamjena