**Zračni filtar, zamjena PF 100**

Zamjenski zračni filtar za jedinice svježeg zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | PF 100 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,04 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,34 kg |
| Vrsta filtra: | Filtar za pelud |
| Razred filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Širina: | 225 mm |
| Visina: | 95 mm |
| Dubina: | 3 mm |
| Širina: | 600 mm |
| Visina: | 94 mm |
| Širina s pakovanjem: | 265 mm |
| Visina s pakovanjem: | 150 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 150 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 5 kom |
| Prikladno za proizvode: | POL 100, POL 100 Z |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936510 |
| Broj artikla: | 0093.0651 |

Proizvođač: MAICO

PF 100 Zračni filtar, zamjena