**Pribor za spojne prozore ZD 31**

Ugradbeni okvir za montažu prozorskih ventilatora u spojne prozore.

Moguće otvaranje i čišćenje dvostrukih prozora.

Vanjski razmak staklene ploče od 20 mm do 40 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZD 31 |
| Mjesto ugradnje: | Prozor |
| Materijal: | Metal |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 315 mm |
| Širina: | 378 mm |
| Visina: | 378 mm |
| Dubina: | 8 mm |
| Širina s pakovanjem: | 390 mm |
| Visina s pakovanjem: | 390 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 60 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939160 |
| Broj artikla: | 0093.0916 |

Proizvođač: MAICO

ZD 31 Pribor za spojne prozore