**TRE 1,6**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | TRE 1,6 |
| Maksimalno opterećenje: | 1,6 A |
| Boja: | bisernobijela, slična RAL 1013 |
| Težina: | 1,91 |
| Težina s pakovanjem: | 1,91 kg |
| Širina: | 118 mm |
| Visina: | 195 mm |
| Dubina: | 90 mm |
| Širina s pakovanjem: | 130 mm |
| Visina s pakovanjem: | 110 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 200 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161127 |
| Broj artikla: | 0016.0112 |

Proizvođač: MAICO

TRE 1,6