**5-stupanjska sklopka za 5-stupanjske transformatore TRE...S-2/TR...S-2 ESS 20**

Petostupanjska sklopka za petostupanjske transformatore TRE...S-2 i TR...S-2

Za pričvršćivanje na prednji dio razvodnog ormarića.

ESS: Pribor za jednofazne ventilatore.

DSS: Pribor za trofazne ventilatore.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESS 20 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 20 A |
| Vrsta zaštite: | IP 00 |
| Vrsta ugradnje: | Razvodni ormarić |
| Težina: | 0,16 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,19 kg |
| Širina: | 72 mm |
| Visina: | 72 mm |
| Dubina: | 81 mm |
| Širina s pakovanjem: | 95 mm |
| Visina s pakovanjem: | 85 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 85 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 40 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577492 |
| Broj artikla: | 0157.0749 |

Proizvođač: MAICO

ESS 20 5-stupanjska sklopka za 5-stupanjske transformatore TRE...S-2/TR...S-2