**Upravljačka ploča DTL 2 P-L**

Dodatna ploča za ugradnju u elektronički regulator temperature DTL 24 P za potreban učinak od 16,5 kW do 30 kW.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DTL 2 P-L |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Težina: | 0,03 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,04 kg |
| Širina: | 60 mm |
| Visina: | 35 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 70 mm |
| Visina s pakovanjem: | 70 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575870 |
| Broj artikla: | 0157.0587 |

Proizvođač: MAICO

DTL 2 P-L Upravljačka ploča