**Radijalni krovni ventilator DRD 63/6**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DRD 63/6 |
| Volumen zraka: | 18.500 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min |
| Nominalna snaga: | 4.200 W |
| INomin.: | 8,2 A |
| IMaks.: | 10 A |
| Moguća promjena pola: | - |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 242 |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871187 |
| Broj artikla: | 0087.0118 |

Proizvođač: MAICO

DRD 63/6 Radijalni krovni ventilator