**Radijalni krovni ventilator DRD 63/86**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DRD 63/86 |
| Volumen zraka: | 14.000 m³/h / 18.500 m³/h |
| Brzina: | 715 1/min / 930 1/min |
| Nominalna snaga: | 2.000 W / 4.000 W |
| INomin.: | 4 A / 8 A |
| IMaks.: | 4 A / 8,3 A |
| Moguća promjena pola: |  ✔  |
| Broj polova pri velikoj brzini: | 6 |
| Broj polova pri maloj brzini: | 8 |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 225 |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871590 |
| Broj artikla: | 0087.0159 |

Proizvođač: MAICO

DRD 63/86 Radijalni krovni ventilator