**Aksijalni zidni ventilator DZQ 20/2 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 20/2 A-Ex |
| Model: | Pravokutna zidna ploča |
| Volumen zraka: | 1.150 m³/h |
| Brzina: | 2.920 1/min |
| Apsorpcija struje: | 120 W |
| IMaks.: | 0,28 A |
| Težina: | 4,74 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837565 |
| Broj artikla: | 0083.0756 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 20/2 A-Ex Aksijalni zidni ventilator