**Aksijalni zidni ventilator DZS 35/2 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZS 35/2 A-Ex |
| Model: | Čelični zidni prsten |
| Volumen zraka: | 6.000 m³/h |
| Brzina: | 2.750 1/min |
| Apsorpcija struje: | 900 W |
| IMaks.: | 1,81 A |
| Težina: | 16 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941101 |
| Broj artikla: | 0094.0110 |

Proizvođač: MAICO

DZS 35/2 A-Ex Aksijalni zidni ventilator