**Aksijalni zidni ventilator DZQ 40/6 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 40/6 A-Ex |
| Model: | Pravokutna zidna ploča |
| Volumen zraka: | 2.800 m³/h |
| Brzina: | 975 1/min |
| Apsorpcija struje: | 150 W |
| IMaks.: | 0,62 A |
| Težina: | 14,5 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837756 |
| Broj artikla: | 0083.0775 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 40/6 A-Ex Aksijalni zidni ventilator