**Aksijalni zidni ventilator DZQ 45/6 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 45/6 A-Ex |
| Model: | Pravokutna zidna ploča |
| Volumen zraka: | 4.300 m³/h |
| Brzina: | 960 1/min |
| Apsorpcija struje: | 200 W |
| IMaks.: | 0,64 A |
| Težina: | 16,3 |
| IA/IN: | 2,7 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3896 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837800 |
| Broj artikla: | 0083.0780 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 45/6 A-Ex Aksijalni zidni ventilator