**Aksijalni cijevni ventilator DZR 35/2 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZR 35/2 A-Ex |
| Volumen zraka: | 6.000 m³/h |
| Brzina: | 2.750 1/min |
| Nominalna snaga: | 900 W |
| INomin.: | 1,81 A |
| IMaks.: | 1,92 A |
| Težina: | 20,7 |
| IA/IN: | 5,7 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3893 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867722 |
| Broj artikla: | 0086.0772 |

Proizvođač: MAICO

DZR 35/2 A-Ex Aksijalni cijevni ventilator