**Aksijalni krovni ventilator DZD 40/6 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 40/6 A-Ex |
| Volumen zraka: | 2.050 m³/h |
| Brzina: | 975 1/min |
| Nominalna snaga: | 150 W |
| INomin.: | 0,63 A |
| IMaks.: | 0,67 A |
| Težina: | 26,1 |
| IA/IN: | 2,5 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3894 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877752 |
| Broj artikla: | 0087.0775 |

Proizvođač: MAICO

DZD 40/6 A-Ex Aksijalni krovni ventilator