**Aksijalni krovni ventilator DZD 50/6 A-Ex**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 50/6 A-Ex |
| Volumen zraka: | 4.000 m³/h |
| Brzina: | 920 1/min |
| Nominalna snaga: | 275 W |
| INomin.: | 0,71 A |
| IMaks.: | 0,71 A |
| Težina: | 40,4 |
| IA/IN: | 2,2 |
| Odobrenje za eksplozivna područja: | 84/3898 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877851 |
| Broj artikla: | 0087.0785 |

Proizvođač: MAICO

DZD 50/6 A-Ex Aksijalni krovni ventilator