**Zračni filtar, zamjena ZF 300**

Zamjenski zračni filtar za središnje ventilacijske uređaje WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ZF 300 |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 0,18 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,2 kg |
| Razred filtra: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Širina: | 435 mm |
| Visina: | 150 mm |
| Dubina: | 10 mm |
| Širina s pakovanjem: | 436 mm |
| Visina s pakovanjem: | 151 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 25 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 2 kom |
| Prikladno za proizvode: | WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936961 |
| Broj artikla: | 0093.0696 |

Proizvođač: MAICO

ZF 300 Zračni filtar, zamjena