**Zidni odvojak WW90**

Pribor za montažu bez kompleta za grubu gradnju za decentralizirani ventilacijski uređaj WS 75.

Ugradnja u vanjski zid s debljinama zida do 500 mm.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WW90 |
| Volumen zraka: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Mjesto ugradnje: | Vanjski zid |
| Boja: | crna (slično RAL 9005 duboko crnoj) |
| Težina: | 0,45 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,46 kg |
| Promjer priključka: | 90 mm |
| Širina: | 125 mm |
| Visina: | 125 mm |
| Dubina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 270 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 510 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 komplet (2 komada) |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Broj artikla: | 0095.0664 |

Proizvođač: MAICO

WW90 Zidni odvojak