**DZQ 60/6 A**

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZQ 60/6 A |
| Volumen zraka: | 10.400 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Apsorpcija struje: | 500 W |
| IMaks.: | 1,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Težina: | 30 |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 65 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0083.0433 |

Proizvođač: MAICO

DZQ 60/6 A