**Usisni nastavak ASI 25**

Usisni nastavak za usis zraka s malo turbulencija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ASI 25 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim, obložen |
| Boja: | siva |
| Težina: | 0,7 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,7 kg |
| Širina: | 310 mm |
| Visina: | 250 mm |
| Dubina: | 54 mm |
| Širina s pakovanjem: | 310 mm |
| Visina s pakovanjem: | 250 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 54 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734352 |
| Broj artikla: | 0073.0435 |

Proizvođač: MAICO

ASI 25 Usisni nastavak