**Prigušivač vibracija GPI 131-220**

Četiri prigušivača vibracija za pričvršćivanje ventilatora uz prigušene vibracije.

Nosivost se odnosi na jedan prigušivač vibracija.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GPI 131-220 |
| Materijal: | Čelik/plastika |
| Boja: | crna |
| Težina: | 0,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,4 kg |
| Maksimalna nosivost: | 220 kg |
| Minimalna nosivost: | 131 kg |
| Širina: | 75 mm |
| Visina: | 50 mm |
| Dubina: | 75 mm |
| Širina s pakovanjem: | 75 mm |
| Visina s pakovanjem: | 50 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 75 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732778 |
| Broj artikla: | 0073.0277 |

Proizvođač: MAICO

GPI 131-220 Prigušivač vibracija