**Usisna mlaznica ADI 125**

Omogućuje višu učinkovitost.

Epoksidnim slojem zaštićeno od atmosferskih utjecaja.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ADI 125 |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| Materijal: | Čelični lim |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 42,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 42,5 kg |
| Prikladno za nominalnu dužinu: | 1.250 mm |
| Širina: | 1.525 mm |
| Visina: | 1.525 mm |
| Dubina: | 300 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.525 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.525 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732402 |
| Broj artikla: | 0073.0240 |

Proizvođač: MAICO

ADI 125 Usisna mlaznica