**Tartalék légszűrők WSF-AKF 170**

Tartalék légszűrő WS 160 Flat és WS 170... központi szellőztető készülékekhez

Az összes WS 160 Flat és WS 170... készülék a külső levegőben ellátható egy ISO Coarse 80% (G4) / ISO ePM1 55% (F7) szűrőkombinációval.

Alternatíva az ISO ePM1 55% (F7) szűrőhöz az aktívszén-szűrő ISO ePM10 80% (M5).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSF-AKF 170 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,26 kg |
| Súly csomagolással: | 0,27 kg |
| Szűrőtípus: | Aktívszén-szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Szélesség: | 400 mm |
| Magasság: | 173 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 402 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 52 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932727 |
| Termékszám: | 0093.0272 |

Gyártó: MAICO

WSF-AKF 170 Tartalék légszűrők