**Külső rács MGR 80/125 alu**

MGR: Külső rács kerek szellőzőnyílások befedéséhez.

MGE: Külső rács négyszögletes szellőzőnyílások befedéséhez.

Bogárvédő ráccsal és rugós tartóval.

80 mm és 125 mm közötti csőátmérőkhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MGR 80/125 alu |
| Modell: | kerek |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Külső átmérő: | 130 mm |
| Szélesség: | 130 mm |
| Magasság: | 130 mm |
| Mélység: | 133 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 133 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 30 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 133 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780335 |
| Termékszám: | 0078.0033 |

Gyártó: MAICO

MGR 80/125 alu Külső rács