**Beszívott levegő fali csonkok KW-AL 12E**

A formaszép külső nemesacél fali csatlakozócsonkok egy épület külső falára történő rögzítésre és a külső levegő beszívására készültek.

A külső levegő beszívására alul kerül sor.

A szállítási csomaghoz egy külső légsisak is tartozik madár ellen védő ráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KW-AL 12E |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Nemesacél (V2A) |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,63 kg |
| Súly csomagolással: | 0,75 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 172 mm |
| Magasság: | 203 mm |
| Mélység: | 88 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 185 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 215 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520733 |
| Termékszám: | 0152.0073 |

Gyártó: MAICO

KW-AL 12E Beszívott levegő fali csonkok