**Beszívott levegő fali csonkok KW-AL 20W**

A formaszép külső nemesacél fali csatlakozócsonkok egy épület külső falára történő rögzítésre és a külső levegő beszívására készültek.

A külső levegő beszívására alul kerül sor.

A szállítási csomaghoz egy külső légsisak is tartozik madár ellen védő ráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KW-AL 20W |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Nemesacél (V2A) |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 1,39 kg |
| Súly csomagolással: | 1,61 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 280 mm |
| Magasság: | 292 mm |
| Mélység: | 126 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 315 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 295 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 153 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520825 |
| Termékszám: | 0152.0082 |

Gyártó: MAICO

KW-AL 20W Beszívott levegő fali csonkok