**Távozó levegő fali csonkok KW-FL 20E**

A formaszép külső nemesacél fali csatlakozócsonkok egy épület külső falára történő rögzítésre és a távozó levegő kifúvására készültek.

A távozó levegő előre kífúvódik.

A szállítási csomaghoz egy távozó levegő légsisak is tartozik kondenzvíz cseppszéllel és madár ellen védő ráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KW-FL 20E |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Nemesacél (V2A) |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 2,28 kg |
| Súly csomagolással: | 2,58 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 280 mm |
| Magasság: | 292 mm |
| Mélység: | 126 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 295 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 315 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 245 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520832 |
| Termékszám: | 0152.0083 |

Gyártó: MAICO

KW-FL 20E Távozó levegő fali csonkok