**Kompakt légelosztó műanyagból, 7-szeres MF-VK90-7**

Kompakt légelosztó 7 nyílással MF-F90 rugalmas csövekhez.

Zajszigetelő polipropilénból (EPP).

Két felülvizsgálati nyílás.

Felülvizsgálati nyílás kívánságra felül vagy alul.

Előfúrt lyukakkal menetes rudas beszereléshez.

Magas élettartamú és környezetálló.

5 vakfedéllel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MF-VK90-7 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 160 m³/h ajánlott |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat. |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC-mentes |
| Súly: | 0,79 kg |
| Súly csomagolással: | 0,87 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 125 mm / 160 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 90 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 7 |
| Szélesség: | 300 mm |
| Magasság: | 217,5 mm |
| Mélység: | 485 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 305 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 492 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Termékszám: | 0059.0994 |

Gyártó: MAICO

MF-VK90-7 Kompakt légelosztó műanyagból, 7-szeres