**Sóoldat-levegő hőcserélő EW-K 200**

Sóoldat-levegő hőcserélő a sóoldat és a kültéri levegő közötti hőátvitelhez.

Kondenzvíz elvezető oldalt elhelyezett 1/2"-es csatlakozással.

A regiszter és a PE cső közötti összeköttetésről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EW-K 200 |
| Maximális térfogatáram: | 250 m³/h |
| Sós vizes csatlakozás névleges mérete: | 22 mm |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924135 |
| Termékszám: | 0192.0413 |

Gyártó: MAICO

EW-K 200 Sóoldat-levegő hőcserélő