**Tetőkifúvó PP 45 DH 25-30**

Tetőkifúvó a PP 45 tetőkivezetéshez tetőlejtésbe való beszereléshez.

Egy tetőkivezető készlet 1-2 tetőkivezető csatornából, 1 rövid vagy hosszú tetőkivezető hüvelyből, 1 tetőfedő keretből, és 1 tetőkifúvóból áll. A tetőkivezető csatorna és a tetőkivezető hüvely hosszát lásd a beszerelési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 DH 25-30 |
| Anyag: | Titáncink |
| Szín: | Titáncink |
| Súly: | 3,66 kg |
| Súly csomagolással: | 14,66 kg |
| Tető dőlésszöge: | 25 ° - 30 ° |
| Szélesség: | 360 mm |
| Magasság: | 355 mm |
| Mélység: | 780 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 499 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 800 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | PP 45 DER 25-35 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991830 |
| Termékszám: | 0093.1318 |

Gyártó: MAICO

PP 45 DH 25-30 Tetőkifúvó