**Tetőkifúvó PP 45 DH 46-55**

Tetőkifúvó a PP 45 tetőkivezetéshez tetőlejtésbe való beszereléshez.

Egy tetőkivezető készlet 1-2 tetőkivezető csatornából, 1 rövid vagy hosszú tetőkivezető hüvelyből, 1 tetőfedő keretből, és 1 tetőkifúvóból áll. A tetőkivezető csatorna és a tetőkivezető hüvely hosszát lásd a beszerelési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 DH 46-55 |
| Anyag: | Titáncink |
| Szín: | Titáncink |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 13,2 kg |
| Tető dőlésszöge: | 46 ° - 55 ° |
| Szélesség: | 360 mm |
| Magasság: | 330 mm |
| Mélység: | 520 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 474 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 1.200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 800 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | PP 45 DER 36-55 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991861 |
| Termékszám: | 0093.1321 |

Gyártó: MAICO

PP 45 DH 46-55 Tetőkifúvó