**Ötfokozatú trafó TRE 1,6-1**

Ötfokozatú trafó a fordulatszám beállításához.

Váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Működésjelző lámpával.

További kapcsolóérintkező (230 V) pl. egy zsalu vezérléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TRE 1,6-1 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés: | 1,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | világos szürke, a RAL 7035-hoz hasonló |
| Súly: | 1,6 kg |
| Súly csomagolással: | 1,8 kg |
| Szélesség: | 193 mm |
| Magasság: | 123 mm |
| Mélység: | 105 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 200 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 185 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 150 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573487 |
| Termékszám: | 0157.0348 |

Gyártó: MAICO

TRE 1,6-1 Ötfokozatú trafó