**Axiális tetőventilátor DZD 35/84 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 35/84 A |
| Légmennyiség: | 1.020 m³/h / 2.150 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 40 W / 170 W |
| Imax: | 0,1 A / 0,35 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 18 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0439 |

Gyártó: MAICO

DZD 35/84 A Axiális tetőventilátor