**Axiális tetőventilátor DZD 40/42 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 40/42 A |
| Légmennyiség: | 3.200 m³/h / 7.300 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Teljesítménye: | 260 W / 1.600 W |
| Imax: | 0,9 A / 3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 36,8 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0446 |

Gyártó: MAICO

DZD 40/42 A Axiális tetőventilátor