**Esővédő tető WSD 20-40**

Esővédő tető az EKR-2 elszívódobozokhoz.

Az esővédő tető megvédi az elszívódobozok motorjait és akkor kell alkalmazni, amikor az EKR-2-dobozok közvetlenül ki vannak téve az időjárásnak.

A WSD 20-40 esővédő tető minden névleges méretű EKR-2 elszívódobozhoz illeszkedik. Egyszerűen négy lemezcsavarral vagy szegeccsel fel kell szerelni az elszívódoboz ajtajára. A pontos pozíciót az ajtóban gyárilag kialakított négy furat határozza meg.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSD 20-40 |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,5 kg |
| Súly csomagolással: | 1,68 kg |
| Szélesség: | 330 mm |
| Magasság: | 290 mm |
| Mélység: | 130 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 335 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 305 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Termékszám: | 0149.0083 |

Gyártó: MAICO

WSD 20-40 Esővédő tető