**Légszelep, fém TFA 12**

Légszelep elszíváshoz.

Tetszetős formájú, lapos modell.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Bajonettzárral szerelőkeretekhez.

Szükséges tartozékok: Szerelőkeretek EBR-D / EBR tömítéssel.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TFA 12 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Maximális térfogatáram: | 60 m³/h |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hez hasonló, csillogó 70 |
| Súly: | 0,26 kg |
| Súly csomagolással: | 0,27 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 188 mm |
| Mélység: | 160 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 160 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 65 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 160 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513704 |
| Termékszám: | 0151.0370 |

Gyártó: MAICO

TFA 12 Légszelep, fém