**Szerelőkeretek TFA / TFZ-hez EBR-D 10**

Szerelőkeretek légszelepekhez bajonettzárral.

Menettel és beeresztett biztonsági tömítéssel, kivétel: EBR 15.

A csővezetékhez való csatlakozáshoz.

Szükséges tartozékok TFA vagy TFZ fém légszelepekhez

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EBR-D 10 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | horganyzott |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 125 mm |
| Magasság: | 125 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 125 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924937 |
| Termékszám: | 0092.0493 |

Gyártó: MAICO

EBR-D 10 Szerelőkeretek TFA / TFZ-hez