**Tartalék légszűrők KFF 9040-5**

Tartalék légszűrő hangszigetelt beáramló levegő laposdobozhoz KFR/KFD, KFR -K/KFD -K és KFR -F/KFD -F.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KFF 9040-5 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 3,83 kg |
| Súly csomagolással: | 3,92 kg |
| Szűrőtípus: | Finomszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Szélesség: | 892 mm |
| Magasság: | 387 mm |
| Mélység: | 96 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 893 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 388 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990611 |
| Termékszám: | 0093.1217 |

Gyártó: MAICO

KFF 9040-5 Tartalék légszűrők