**Záró zsalu, huzatszerkezettel VD 30**

Légáram által működtetett zárózsaluk, húzóberendezéssel a kézi működtetéshez.

A termikus felhajtóerő miatt legfeljebb 5 m magas helyiségekben használható.

Kizárólag függőleges légáramlási irányhoz és elszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VD 30 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 3,08 kg |
| Súly csomagolással: | 3,13 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 300 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 380 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 380 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931027 |
| Termékszám: | 0093.0102 |

Gyártó: MAICO

VD 30 Záró zsalu, huzatszerkezettel