**Záró zsalu VD 40**

Légáram által működtetett zárózsaluk, húzóberendezéssel a kézi működtetéshez.

A termikus felhajtóerő miatt legfeljebb 5 m magas helyiségekben használható.

Kizárólag függőleges légáramlási irányhoz és elszíváshoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | VD 40 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Anyag: | acéllemez |
| Súly: | 4,4 kg |
| Súly csomagolással: | 4,43 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méretnek megfelelő: | 400 mm |
| Szélesség: | 460 mm |
| Magasság: | 460 mm |
| Mélység: | 340 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 460 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 345 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 460 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931041 |
| Termékszám: | 0093.0104 |

Gyártó: MAICO

VD 40 Záró zsalu