**Külső rács SG 120**

Külső rács be- és elszíváshoz.

Külső fali kivezetés WH fali hüvely alkalmazása esetén.

Eltakart csavarlyukakkal.

Tömítőszalag a szállítási terjedelem része.

Tartozék: FG bogárháló behelyezhető.

SG 120: SF 120 légszűrő utólag felszerelhető.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SG 120 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,17 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 172 mm |
| Magasság: | 172 mm |
| Mélység: | 53 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 175 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 54 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599517 |
| Termékszám: | 0059.0951 |

Gyártó: MAICO

SG 120 Külső rács